

**Offre de Référence de TECTEO pour le Service de Revente de l’Offre Analogique, de l’Accès à la Plateforme de Télévision Numérique et la Revente de l’Offre d’Accès Haut Débit**

Appendices Tecteo

Points d’interconnexion

Spécifications techniques de l’installation intérieure

Liste des chaînes analogiques

Format des prévisions de volume

**Version publique**

**10 octobre 2013**

***Table des matières***

[**Appendice - Points d’interconnexion -** 3](#_Toc369208138)

[**Appendice - Spécifications techniques de l’Installation Intérieure -** 4](#_Toc369208139)

[**Appendice - Liste des chaînes analogiques – zone Tecteo pour les 3 régions** 6](#_Toc369208140)

[**Appendice - Format des révisions de volume** 8](#_Toc369208141)

**Appendice - Points d’interconnexion -**

Le présent document fournit des détails concernant les points physiques où le Bénéficiaire doit s’interconnecter avec sa propre infrastructure au Réseau de TECTEO dans le cadre de l’Accès VOD de l’Offre de Référence de TECTEO pour le Service de Revente de l’Offre Analogique, de l’Accès à la Plateforme de Télévision Numérique et la Revente de l’Offre d’Accès Haut Débit. Le présent document est une partie intégrale de cette Offre de Référence. En cas de conflit entre les conditions décrites dans cette Offre de Référence et le présent document, le présent document prévaudra.

# Points d’interconnexion pour le Service d’Accès à la Plateforme de Télévision Numérique

Dans ces conditions précisées dans l’Annexe de l’Offre de Référence, les points d’interconnexion pour le Service d’Accès à la Plateforme de Télévision Numérique sont :

Information confidentielle qui sera communiquée sous NDA à l’opérateur qui en fait la demande.

Sur ce point d’interconnexion, le Bénéficiaire devra s’interconnecter via deux liens redondants. Ce lien permettra de communiquer avec les ECMG et EMMG.

Les seuls éléments pouvant être hébergés à cette adresse sont les composants ECMG et EMMG de la solution CAS du Bénéficiaire. L’hébergement est soumis aux conditions fixées par TECTEO (par exemple : l’emplacement, les accès sont limités,..) ; il ne s’agit pas d’un service de colocation.

Des liaisons entre les composants (ECMG et EMMG) du Bénéficiaire et les multiplexeurs du réseau TECTEO devront également être établies par le Bénéficiaire. Les liste des adresses des multiplexeurs est la suivante :

Information confidentielle qui sera communiquée sous NDA à l’opérateur qui en fait la demande.

# Points d’interconnexion Accès VOD

Afin de pouvoir bénéficier du service de l’Accès VOD, les « streamers » VOD du Bénéficiaire doivent être connectés directement à la totalité des points d’interconnexion où sont localisés les « streamers » utilisés par TECTEO.

Actuellement, il y a six points d’interconnexion. Aucune colocation n’est requise.

Information confidentielle qui sera communiquée sous NDA à l’opérateur qui en fait la demande.

# Points d’interconnexion Service de Revente Accès Haut Débit

Actuellement, il y a 2 points d’interconnexion. Aucune colocation n’est requise.

Information confidentielle qui sera communiquée sous NDA à l’opérateur qui en fait la demande.

**Appendice - Spécifications techniques de l’Installation Intérieure -**

Les différents composants de l’Installation Intérieure doivent répondre à certaines spécifications techniques.

Le présent document définit ces spécifications techniques requises par TECTEO dans le cadre de l’Offre de Référence de TECTEO pour le Service de Revente de l’Offre Analogique, de l’Accès à la Plateforme de Télévision Numérique et la Revente de l’Offre d’Accès Haut Débit. Le présent document est une partie intégrale de cette Offre de Référence. En cas de conflit entre les conditions décrites dans cette Offre de Référence et le présent document, le présent document prévaudra.

# Spécifications techniques

Les différents composants de l’Installation Intérieure doivent être en conformité avec les spécifications suivantes :

## Câble

Pour RG6U

CommScope 6F(TC)V - 60% CW Bd HS gris ou équivalent techniquement

Eupen 7CW05CRT5V – HS ou équivalent techniquement

## Connecteurs

Pour RG6U

PCT : PCT-TRS-6L -TRS Compression Connector, Self Locking, Series 6 Universal ou équivalent techniquement

Pour RG59 (câble existant chez le client)

PCT : PCT-TRS-59LCC - TRS Compression Connector, Self Locking, Series 59 Universal  Short for TECTEO Grey old cable ou équivalent techniquement

## Prises autorisées

HIRSCHMANN FS1B Prise TV-FM non filtrée VR ou équivalent techniquement

DTG DLB-01A/AS prise TV-FM non filtrée VR ou équivalent techniquement

NIKO 170-\*95\*\* prise TV-FM non filtrée VR ou équivalent techniquement

Bticino / Legrand ECH 03 -3 prise TV-FM non filtrée VR ou équivalent techniquement

Dans le cas où l’Installation Intérieure ne serait pas en conformité avec ces spécifications, TECTEO n’a aucune responsabilité pour ce qui concerne le Service de résolution des pannes. TECTEO se réserve le doit de vérifier l’Installation Intérieure en cas d’intervention sur place dans le cadre du Service de Support.

**Appendice - Format des révisions de volume**

Le format obligatoire de la prévision est repris ci-dessous. A la demande du Bénéficiaire, TECTEO fournira une version en format Excel de ce document.

